<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="NHD-C12832A1Z">
</package>
<package name="E1260CS021_SLOT">
<description>&lt;b&gt;WR-FPC 0.5mm SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 40 Pins</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NHD-C12832A1Z">
<pin name="/CS1"/>
<pin name="/RST"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="C1-"/>
<pin name="C1+"/>
<pin name="C2-"/>
<pin name="C2+"/>
<pin name="V4"/>
<pin name="V3"/>
<pin name="V2"/>
<pin name="V1"/>
<pin name="V0"/>
<pin name="K"/>
<pin name="A"/>
</symbol>
<symbol name="E1260CS021">
<pin name="/CS" direction="in"/>
<pin name="BUSY" direction="out"/>
<pin name="ID" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="SO" direction="out"/>
<pin name="/RESET" direction="in"/>
<pin name="PWRON" direction="nc"/>
<pin name="VCL" direction="pas"/>
<pin name="C42P" direction="nc"/>
<pin name="C42M" direction="nc"/>
<pin name="C41P" direction="pas"/>
<pin name="C41M" direction="pas"/>
<pin name="C31M" direction="pas"/>
<pin name="C31P" direction="pas"/>
<pin name="C21M" direction="pas"/>
<pin name="C21P" direction="pas"/>
<pin name="C16M" direction="pas"/>
<pin name="C16P" direction="pas"/>
<pin name="C15M" direction="pas"/>
<pin name="C15P" direction="pas"/>
<pin name="C14M" direction="pas"/>
<pin name="C14P" direction="pas"/>
<pin name="C13M" direction="pas"/>
<pin name="C13P" direction="pas"/>
<pin name="C12M" direction="pas"/>
<pin name="C12P" direction="pas"/>
<pin name="C11M" direction="pas"/>
<pin name="C11P" direction="pas"/>
<pin name="VCOM_DRIVER" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VGH" direction="pas"/>
<pin name="VGL" direction="pas"/>
<pin name="VDH" direction="pas"/>
<pin name="VDL" direction="pas"/>
<pin name="BORDER" direction="in"/>
<pin name="VST" direction="pwr"/>
<pin name="VCOM_PANEL" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NHD-C12832A1Z">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NHD-C12832A1Z"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NHD-C12832A1Z">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CS1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="/RST" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E1260CS021">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="E1260CS021"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="E1260CS021_SLOT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BORDER" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C11M" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="C11P" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="C12M" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="C12P" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="C13M" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="C13P" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="C14M" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="C14P" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="C15M" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="C15P" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="C16M" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="C16P" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="C21M" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="C21P" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="C31M" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="C31P" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="C41M" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C41P" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C42M" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C42P" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ID" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRON" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOM_DRIVER" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOM_PANEL" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VDH" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VDL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VGH" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VGL" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VST" pad="39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
