<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LQFP-64_10X10X1.6">
</package>
<package name="LQFP-64_10X10X1.6-M">
</package>
<package name="LQFP-64_10X10X1.6-L">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MKL27Z256VLH4">
<pin name="PTE0"/>
<pin name="PTE1"/>
<pin name="VDD_2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_2" direction="pwr"/>
<pin name="USB0_DP" direction="pas"/>
<pin name="USB0_DM" direction="pas"/>
<pin name="VOUT33" direction="out"/>
<pin name="VREGIN" direction="in"/>
<pin name="PTE20"/>
<pin name="PTE21"/>
<pin name="PTE22"/>
<pin name="PTE23"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VREFH" direction="pwr"/>
<pin name="VREFL" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="PTE29"/>
<pin name="PTE30"/>
<pin name="PTE31"/>
<pin name="PTE24"/>
<pin name="PTE25"/>
<pin name="PTA0"/>
<pin name="PTA1"/>
<pin name="PTA2"/>
<pin name="PTA3"/>
<pin name="PTA4"/>
<pin name="PTA5"/>
<pin name="PTA12"/>
<pin name="PTA13"/>
<pin name="VDD_3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_3" direction="pwr"/>
<pin name="PTA18"/>
<pin name="PTA19"/>
<pin name="PTA20"/>
<pin name="PTB0/LLWU_P5"/>
<pin name="PTB1"/>
<pin name="PTB2"/>
<pin name="PTB3"/>
<pin name="PTB16"/>
<pin name="PTB17"/>
<pin name="PTB18"/>
<pin name="PTB19"/>
<pin name="PTC0"/>
<pin name="PTC1/LLWU_P6/RTC_CLKIN"/>
<pin name="PTC2"/>
<pin name="PTC3/LLWU_P7"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="PTC4/LLWU_P8"/>
<pin name="PTC5/LLWU_P9"/>
<pin name="PTC6/LLWU_P10"/>
<pin name="PTC7"/>
<pin name="PTC8"/>
<pin name="PTC9"/>
<pin name="PTC10"/>
<pin name="PTC11"/>
<pin name="PTD0"/>
<pin name="PTD1"/>
<pin name="PTD2"/>
<pin name="PTD3"/>
<pin name="PTD4/LLWU_P14"/>
<pin name="PTD5"/>
<pin name="PTD6/LLWU_P15"/>
<pin name="PTA7"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MKL27Z256VLH4" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="MKL27Z256VLH4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP-64_10X10X1.6">
<connects>
<connect gate="A" pin="PTA0" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PTA1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PTA12" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PTA13" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PTA18" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PTA19" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PTA2" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PTA20" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PTA3" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PTA4" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PTA5" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PTA7" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="PTB0/LLWU_P5" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PTB1" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PTB16" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PTB17" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PTB18" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="PTB19" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PTB2" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PTB3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PTC0" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="PTC1/LLWU_P6/RTC_CLKIN" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="PTC10" pad="55"/>
<connect gate="A" pin="PTC11" pad="56"/>
<connect gate="A" pin="PTC2" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="PTC3/LLWU_P7" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="PTC4/LLWU_P8" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="PTC5/LLWU_P9" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="PTC6/LLWU_P10" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="PTC7" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="PTC8" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="PTC9" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="PTD0" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="PTD1" pad="58"/>
<connect gate="A" pin="PTD2" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="PTD3" pad="60"/>
<connect gate="A" pin="PTD4/LLWU_P14" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="PTD5" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="PTD6/LLWU_P15" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="PTE0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PTE1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PTE20" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PTE21" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PTE22" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PTE23" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PTE24" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PTE25" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PTE29" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PTE30" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PTE31" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="USB0_DM" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="USB0_DP" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="VDDA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="VDD_2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VDD_3" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="VOUT33" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VREFH" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="VREFL" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="VREGIN" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="VSSA" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="VSS_2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VSS_3" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="CPU" value="ARM Cortex-M0+"/>
<attribute name="FLASHKB" value="256"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="mkl27z256vlh4"/>
<attribute name="MAXFREQUENCY" value="48"/>
<attribute name="PACKAGE" value="LQFP"/>
<attribute name="PINCOUNT" value="64"/>
<attribute name="SRAMKB" value="32"/>
<attribute name="VENDOR" value="FREESCALE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
